Klinger Axis Configuration and Infos

# Ligne à délais linéaire 1

#Série : **B92 72457 322**

Porte le numéro d’item 21 pour référence au classeur du labo.

# Paramètres :

Facteur de conversion = 1E-5m/pas (précision 1um ou 1/10 pas)

Type de ligne : Linéaire

Type de moteur : UE72

Possède un encodeur : Oui; 2000 pulse /rev

Possède un interrupteur d’origine : Oui

